|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SJEKK BRANNSIKKERHETEN PÅ HYTTA** |  |  |
|  | OK | IKKE OK |
| Det er montert røykvarsler eller FG-godkjent boligalarm |  |  |
| Røykvarsleren/ boligalarmanlegget fungerer og kan høres på alle soverom med lukkede dører |  |  |
| Husbrannslange og/eller brannslokkeapparat er synlig og lett tilgjengelig |  |  |
| egenkontroll av brannslokkeutstyr gjennomføres jevnlig |  |  |
| Det er tilstrekkelig med rømningsmuligheter |  |  |
| Pipa blir feiet jevnlig |  |  |
| Levende lys brukes kun under tilsyn |  |  |
| Elektriske apparater slås helt av om natten og når hytta ikke er i bruk |  |  |
| Det er ikke synlige skader eller sterk varmgang i sikringsskap, kontakter og ledninger |  |  |
| Flyttbare ovner brukes kun under tilsyn |  |  |

****